****

**产品规格书**

**亮度传感器**



**版本：V1.1 发布时间：2021.4.9**

**目录**

[**功能介绍** 2](#_Toc68869190)

[**尺寸图示** 3](#_Toc68869191)

[**连接线定义** 4](#_Toc68869192)


[**连接图示** 5](#_Toc68869193)

[**技术规格** 6](#_Toc68869194)

**功能介绍**

* 结构简单，安装便捷；
* 产品在满足未来的多样化需求方面更具明显优势；
* 用户至上，体验为王，傻瓜操作即达最佳效果，无需培训；
* 与BX六代三基色系列产品、BX播放器系列产品和BX-VMF多功能卡配套使用。即插即用。
* 支持实时监控环境亮度，实现LED屏幕亮度自动调节；
* 适用于各种规格的全彩LED显示屏。
* 标配1.5米线，可延长至 10 米；
* 可以在户外使用，质量可靠；
* 即插即用，使用方便，不需要外接电源供电。

**尺寸图示**



**连接线定义**



**3V**


**CK**


**DA**

**GD**

**连接图示**

传感器可以与VMF 多功能卡以及各种支持亮度传感器功能的控制卡连接：







**技术规格**

1. 测量范围：1~65535 lux
2. 测量精度：±20%
3. 响应速度：5s（可根据客户需求定制）
4. 工作电压：3.3V (3.0V~3.6V)
5. 安装尺寸：M12\*29mm
6. 标配线长：1.5m，可延长至10m

**上海仰邦科技股份有限公司**

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼



仰邦微信公众号

网址：www.onbonbx.com

**昆山光电产业基地**  
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号